# Návod na demontáž

V tomto dokumentu naleznete stručný návod na demontáž stávajících otvorových prvků. Jedná se pouze o obecné doporučení. Náročnost demontáže se může dle dané stavební situace lišit.

Demontáž stávajících oken se obvykle dělá destruktivním způsobem, takže původní rámy již není možné použít. Připravte se na to, že je celý proces poměrně prašný.

1. Zakrytí okolí vyměňovaných otvorových prvků - nábytek zakrýt folií nebo vhodnou textilní tkaninou, podlahu zakrýt nejlépe papírovými kartony.
2. Vysadit a odnést stávající okenní křídla.
3. Odstranit stávající venkovní parapet, pokud ho chcete zároveň s oknem vyměňovat.
4. Stávající rám po obvodu v několika místech opatrně naříznout a postupně jej šetrně vylámat. Je nutné dávat pozor, aby nedošlo pokud možno k většímu poškození ostění, nadpraží, parapetního zdiva nebo případných obkladů.
5. Vylámané části rámů odnést ven.
6. Zkontrolovat rozměry nově vzniklého stavebního otvoru a případně je upravit tak, aby odpovídaly rozměrům objednaných otvorových prvků. Úprava stavebního otvoru může v některých případech znamenat odsekávání pásu omítky v jiných naopak dozdění části otvoru.
7. Začistit nově vzniklý stavební otvor. Začistit stavební otvor znamená odstranit případný původní kotevní a izolační materiál, jiné nečistoty a prach, tak aby byl otvor připravený pro montáž nových prvků.

**Pokud si nejste jisti správným postupem demontáže prvků, neváhejte se na nás obrátit. Kontakt:** **info@klikokna.cz**