# Návod na montáž

V tomto dokumentu naleznete stručný návod na montáž oken a dveří. Jedná se pouze o obecné doporučení.

Ostění nově vytvořeného stavebního otvoru tvoří podklad připojovací spáry. Je nutné, aby bylo zbavené prachu a nečistot a aby bylo dostatečně pevné a únosné.

Postup základní montáže:

1. Vysadit křídla z rámů.
2. Dle doporučeného rozmístění kotvících prvků (viz samostatný návod) na rám osadit a přišroubovat kotvící plechy.
3. Rám vložit do připraveného stavebního otvoru na požadovanou hloubku špalety a vypodložit vodorovně a svisle montážními podložkami.
4. Srovnat osu rámu prvku s otvorem a vymezit jej rovnoměrně ve stavebním otvoru – po obvodu spára 10 - 20 mm dle velikosti prvku.
5. Rám vyrovnat ve všech osách a správnou polohu zajistit vymezovacími klínky. Svislost a vodorovnost prvku je nutné v průběhu montáže kontrolovat.
6. Kotvící plechy přišroubovat do ostění pomocí turbošroubů.
7. Osadit zpět do rámů okenní nebo dveřní křídla a zavřít pomocí kliky.
8. Připojovací spáru mezi rámem a zdivem vyplnit PUR-pěnou tak, aby pokud možno nepřesahovala rovinu rámu.
9. Po zatuhnutí pěny vyjmout vymezovací klínky, vzniklé mezery doplnit PUR pěnou. Nosné montážní podložky neodstraňovat – musí zajišťovat trvalé přenášení vlastní hmotnosti prvků do zdiva parapetu.
10. Případnou přebytečnou PUR pěnu oříznout.

**Doporučení:**

*Montáž otvorových prvků doporučujeme provádět s využitím těsnících pásek a fólií v oblasti připojovací spáry, protože jen takto namontovaná okna splňují požadavky normy ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov a TNI 7460 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.*

**Pokud si nejste jisti správným postupem zaměření a montáže otvorových prvků, neváhejte se na nás obrátit. Kontakt:** **info@klikokna.cz**

Případné bližší informace a návody najdete:

<http://www.montazokna.cz>

[www.tremco-illbruck.cz](http://www.tremco-illbruck.cz)